

Режим сопряжения ВТН-300 с сотовым телефоном:

1.Перед началом убедитесь, что ВТН-300 выключен.

2.Нажмите и удерживайте кнопку включения ВТН-300 в течение 5 секунд (до тех пор, пока светодиод ВТН-300 не начнет мигать красно-синим-красно-синим)

3.Включите Bluetooth на телефоне и начните поиск Bluetooth -устройств

4.Выберите в списке найденных устройств ВТН-300(если телефон затребует ввести пароль, то наберите «0000»)

5.Через несколько секунд ВТН-300 и телефон будут синхронизированы

(При удачном сопряжении будет 1 вспышка синим в 6 секунд )

Теперь вы можете принимать и делать звонки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состояние вызова** | **Нажатие клавиши «телефон»** | **Результат** |
| Входящий звонок | Однократное нажатие | Ответ на звонок |
| Входящий звонок | Нажатие и удержание кнопки в течение 5 секунд | Отклонение вызова |
| Во время разговора | Однократное нажатие | Конец разговора |
| Отсутствие звонка | Двойное нажатие клавиши | Набор последнего набранного номера |

Индикация и статус устройства

|  |  |
| --- | --- |
| **Индикация** | **Состояние устройства** |
| Нет индикации | Устройство выключено |
| Мигающая сине-красно-сине-красная | Режим сопряжения |
| Два коротких синих | Включение устройства |
| Три красных | Выключение устройства |
| Один синий каждые 2 с | Нет сопряженных устройств |
| Один синий каждые 6 с | Нормальный режим работы устройства |
| Один красный каждые 6 с | Батарея разряжена |